(module D_7343-31R (layer F.Cu) (tedit 5C81340A)
  (descr "<b>Chip Capacitor Type KEMET D / EIA 7343-21</b><p>\nKEMET V / EIA 7343-20, KEMET X / EIA 7343-43 Reflow solder")
  (fp_text reference C12 (at -3.65 -2.3 -90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.09652)) (justify left bottom))
  )
  (fp_text value 100uF (at -3.65 3.575) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.09652)) (justify right top))
  )
  (fp_line (start -3.45 -2.1) (end 3.45 -2.1) (layer F.Fab) (width 0.1016))
  (fp_line (start 3.45 -2.1) (end 3.45 2.1) (layer F.Fab) (width 0.1016))
  (fp_line (start 3.45 2.1) (end -3.45 2.1) (layer F.Fab) (width 0.1016))
  (fp_line (start -3.45 2.1) (end -3.45 -2.1) (layer F.Fab) (width 0.1016))
  (fp_poly (pts (xy -3.65 1.2) (xy -3.5 1.2) (xy -3.5 -1.2) (xy -3.65 -1.2)) (layer F.Fab) (width 0))
  (fp_poly (pts (xy 3.5 1.2) (xy 3.65 1.2) (xy 3.65 -1.2) (xy 3.5 -1.2)) (layer F.Fab) (width 0))
  (fp_poly (pts (xy 2.675 2.125) (xy 3.15 2.125) (xy 3.15 -2.125) (xy 2.675 -2.125)) (layer F.Fab) (width 0))
  (pad + smd rect (at 3.175 0) (size 2.55 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad - smd rect (at -3.175 0) (size 2.55 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_Tantalum_SMD.3dshapes/CP_EIA-7343-31_Kemet-D.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
