(module 1X01 (layer F.Cu) (tedit 5C812E67)
  (descr "<b>PIN HEADER</b>")
  (fp_text reference JP29 (at -1.3462 -1.8288) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.12065)) (justify left bottom))
  )
  (fp_text value PINx1 (at -1.27 3.175) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.09652)) (justify left bottom))
  )
  (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 0.635 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start 0.635 -1.27) (end 1.27 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start 1.27 -0.635) (end 1.27 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start 1.27 0.635) (end 0.635 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -1.27 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start -0.635 -1.27) (end -1.27 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start -1.27 0.635) (end -0.635 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start 0.635 1.27) (end -0.635 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_poly (pts (xy -0.254 0.254) (xy 0.254 0.254) (xy 0.254 -0.254) (xy -0.254 -0.254)) (layer F.Fab) (width 0))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.8 1.8) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_1x01_P2.54mm_Vertical.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
