(module QS (layer F.Cu) (tedit 5C812DA8)
  (descr <B>CRYSTAL</B>)
  (fp_text reference Q1 (at -5.08 -2.667) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.12065)) (justify left bottom))
  )
  (fp_text value 16Mhz (at -5.08 3.937) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.12065)) (justify left bottom))
  )
  (fp_line (start -3.429 2.286) (end 3.429 2.286) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start 3.429 -2.286) (end -3.429 -2.286) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_line (start -3.429 1.778) (end 3.429 1.778) (layer F.SilkS) (width 0.0508))
  (fp_line (start 3.429 -1.778) (end -3.429 -1.778) (layer F.SilkS) (width 0.0508))
  (fp_arc (start 3.429 0) (end 3.429 -1.778) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.0508))
  (fp_arc (start 3.429 0) (end 3.429 -2.286) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_arc (start -3.429 0) (end -3.429 -2.286) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_arc (start -3.429 0) (end -3.429 -1.778) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.0508))
  (pad 1 thru_hole oval (at -2.54 0 90) (size 2.8448 1.4224) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 90) (size 2.8448 1.4224) (drill 0.7) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (model ${KISYS3DMOD}/Crystal.3dshapes/Crystal_HC49-4H_Vertical.step
    (offset (xyz -2.5 0 0))
    (scale (xyz 1 1 0.8))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
