(module SMBJ (layer F.Cu) (tedit 5C813504)
  (descr "<b>DO-214AA Modified J_BEND</b><p>\nSource: www.rsonline.de .. SMBJ12/C/15/C/24/C/30/C/5.0/C/7.5/C Voltage Suppressor. Data Sheet")
  (fp_text reference D3 (at -1.905 -2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.09652)) (justify right top))
  )
  (fp_text value SM6T15CA (at -1.905 3.81) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.2065 1.2065) (thickness 0.09652)) (justify left bottom))
  )
  (fp_line (start 2.24 -1.92) (end 2.24 1.92) (layer F.Fab) (width 0.1016))
  (fp_line (start 2.24 1.92) (end -2.24 1.92) (layer F.SilkS) (width 0.1016))
  (fp_line (start -2.24 1.92) (end -2.24 -1.92) (layer F.Fab) (width 0.1016))
  (fp_line (start -2.24 -1.92) (end 2.24 -1.92) (layer F.SilkS) (width 0.1016))
  (fp_poly (pts (xy -2.8 1.1) (xy -2.25 1.1) (xy -2.25 -1.1) (xy -2.8 -1.1)) (layer F.Fab) (width 0))
  (fp_poly (pts (xy 2.25 1.1) (xy 2.8 1.1) (xy 2.8 -1.1) (xy 2.25 -1.1)) (layer F.Fab) (width 0))
  (pad C smd rect (at -2.03 0) (size 1.78 2.16) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (pad A smd rect (at 2.04 0 180) (size 1.78 2.16) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0508))
  (model ${KISYS3DMOD}/Diode_SMD.3dshapes/D_SMB.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
